Sols et Revêtements

UTILISATIONS

Peintures de sol (épaisseur < 0,3 mm)
Revêtements semi-épais (1 à 3 mm) et auto lissants
Revêtements épais (3 à 10 mm)
Revêtements lourds (épaisseur > 10 mm) et dallages
Saupoudrages de fermeture anti-usure et antidérapants

EXEMPLE D'APPLICATION

Industrie  (chimie, aéronautique, automobile, nucléaire, …)
Agroalimentaire  (abattoirs, cuisines, cantines, …)
Salles blanches  (électronique, informatique, hôpitaux, …)
Viabilité  (parkings, entrepôts, trafic monte-charge, …)
Equipements sportifs  (gradins, tribunes, terrains de jeux, …)
Equipements publics  (crèches, écoles, piscines, musées, …)
Commerce  (magasins, restaurants, …)
Locaux techniques  (ateliers, pièces humides, …)
Bâtiment  (couloirs, escaliers, circulations, …)
Protection chimique  (canalisations, cuvelages, réservoirs, …)

CONDITIONNEMENTS PROPOSES
Vrac
Conteneur souple (big bag)
Sacs / palette perdue houssée