Sols et Revêtements   
  
UTILISATIONS   
  
Peintures de sol (épaisseur < 0,3 mm)   
Revêtements semi-épais (1 à 3 mm) et auto lissants   
Revêtements épais (3 à 10 mm)   
Revêtements lourds (épaisseur > 10 mm) et dallages   
Saupoudrages de fermeture anti-usure et antidérapants   
  
EXEMPLE D'APPLICATION  
  
Industrie  (chimie, aéronautique, automobile, nucléaire, …)   
Agroalimentaire  (abattoirs, cuisines, cantines, …)   
Salles blanches  (électronique, informatique, hôpitaux, …)   
Viabilité  (parkings, entrepôts, trafic monte-charge, …)   
Equipements sportifs  (gradins, tribunes, terrains de jeux, …)   
Equipements publics  (crèches, écoles, piscines, musées, …)   
Commerce  (magasins, restaurants, …)   
Locaux techniques  (ateliers, pièces humides, …)   
Bâtiment  (couloirs, escaliers, circulations, …)   
Protection chimique  (canalisations, cuvelages, réservoirs, …)   
  
CONDITIONNEMENTS PROPOSES  
Vrac    
Conteneur souple (big bag)    
Sacs / palette perdue houssée